义博通信通信设备集团股份有限公司

地址：河北省河间市新区

电话：400-616-5622

传真：0317-7689819

网址：hbyb111@126.com

义博通信设备集团股份有限公司

YiBo communications equipment group co., LTD

光缆分纤箱

产品使用说明书

Product instructions

一、概述

光缆分纤箱可以在室外或室内完成配线光缆与引入光缆连接。它可提供光缆固定、光纤连接（热熔、冷接）和分纤、分路功能，并可根据FTTX工程需要安装盒式光分路器或插片式光分路器。

二、技术特性

A.主要技术参数

1、连接器衰减（插入、互换、重复）≤0.3dB

2、回波损耗：APC≥60dB，UPC≥50dB，PC≥40dB

3、高压防护接地装置：绝缘电阻：≥1000MΩ/500V（直流），耐电压≥3000V（直流/1min），不击穿、无飞弧。

B、主要机械性能参数

1、光路标示清晰，有效避免维护过程中拆卸可能导致的混乱。

2、连接器插拔耐久性寿命＞1000次。

3、曲率半径大于30mm

三、使用环境

工作温度：-40℃～+60℃

储存温度：-25℃～+55℃

相对湿度：≤85%（30℃）

大气压力：70～106kPa

四、特点

A.室内/室外通用，能够方便实现壁挂/杆挂，防水性能达到IP65级。

B.箱体采用优质冷轧钢板（型号Q235-A），表面进行喷塑处理，美观、大方、实用。

C.熔接盘为活页式翻转结构或插入式结构，操作方便、线缆管理清晰；

D.箱体采用熔配分离结构，具有熔接、配线、分光功能。

E.支持普通室内室外光缆和蝶形引入光缆引出。

F.箱体支持智能化升级，箱体内预留能ODB控制模块安装位。

G.箱体内有清晰的光纤连接、调度标示。

图2 安装示意图 （左：壁挂安装、右：抱杆安装）

八、工程施工与装维

A.配线光缆熔接操作

（1）为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；

（2）开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；

（3）熔接配线光缆；

（4）熔接后的尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在 “停泊区”；

（5）进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地。

B.皮缆成端操作

将皮线光缆，从左向右依次穿过皮线压卡，引入箱体与分路器

模块输出端连接。

C.数据记录

在光路标示牌上记录走纤路由。

五、产品结构图

图1光缆分纤箱结构示意图（左为盒式 右为插片式）

六、走线路由：

七、箱体安装步骤

A．壁挂安装（图2）

（1）按照背板孔位，选定位置后用冲击钻打孔，将4个膨胀管敲进孔内，用螺钉将背板固定于墙体上；

（2）将箱体挂到背板上，用钥匙打开箱门；

（3）用十字螺丝刀将固定螺钉对准背板螺纹孔旋紧固定。

B．杆挂安装（图2）

（1）用2个钢带抱箍将背板固定在杆的适当位置。

（2）将箱体挂到背板上，用钥匙打开箱门。

（3）用十字螺丝刀将固定螺钉对准背板螺纹孔旋紧固定。