**询比采购报价单**

**（代邀请函） 投标用表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 | | 枝江润发资源管理有限公司 | | 经办人 | 尤玉斌 |
| 采购项目名称 | | 测温设备采购 | | 采购价 | 9.1万元 |
| 询比采购内容 | | 10台测温仪、4套测温门 | | | |
| 项目目标要求 | 工 期 | 以合同约定为准。 | | | |
| 质 量 | 符合现行国家及行业相关质量合格标准。 | | | |
| 安 全 | 在完成本采购项目过程中发生任何安全事故，责任均由供应商自行承担。 | | | |
| 付 款  方 式 | 设备安装调试完工，验收合格后，开等额专用发票一次性结清货款。 | | | |
| 供应商需提供证明材料 | | 1.企业经营范围包括本次采购内容；提供营业执照复印件加盖公章；  2.法人或委托代理人身份证复印件加盖公章；授权委托书加盖公章；  3.其他事项由合同约定。 | | | |
| 投标保证金 | | 不设置。 | | | |
| 投标文件递交时间、地点及接收人 | | 递交方式：当面递交。  递交地址：枝江金润源建设投资控股集团有限责任公司三楼（湖北省枝江市友谊大道19号）  递交截至时间： 2021 年 2 月 7 日 10 时 00 分（北京时间），过时不予受理。  接收人：尤玉斌 ；联系电话：13487245796 | | | |
| 定标原则 | | 根据符合采购要求且报价最低的原则确定中标侯选人。 | | | |
| 供应商投标承诺 | | 对本项目采购内容充分了解，完全响应本采购项目所有目标要求。 | | | |
| 供应商投标总报价 | | 元  （采购清单附后）  大写： | 供应商（企业）盖章：  企业法人或  委托代理人签字：  年 月 日 | | |

**采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 宇视(同类及以上） | [ET-J31AI-L@EP-BTM3](mailto:ET-J31AI-L@EP-BTM3) | 1.人脸门禁具备7寸触摸屏，可在人机界面进行操作 2.设备屏幕分辨率不低于1920\*1080，支持切换钉钉模式实现考勤管理。 3.人脸门禁支持双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头，可见光摄像头分辨率为1080×1920。 4. 设备应支持防假体功能，支持防照片欺骗及防视频欺骗功能。 5. ★设备具备低照度功能，支持在环境光为0.1lux下正常检测并识别人脸 6. ★门禁一体机的人脸识别平均响应时间应不超过200ms 7. ★设备在1.5m安装高度下，1m识别距离要求可识别高度范围不小于0.8m~2.2m，支持立柱和壁挂等安装方式  8、支持对人员体温进行非接触式检测，对体温异常人员进行预警； 9、采用非接触式体温检测模块，测量范围在30℃-50℃，测量精度可达0.1℃，测量误差≤0.1℃，温度测量距离为2米； 10、采用国产自主知识产权的深度学习算法模型，人脸识别率>99.5%，误识率<0.8%； 11、支持本地离线识别，人脸（1:N）库容3万； 12、支持身高0.8m~2.2m人员的人脸识别及0.2~3.5m的识别距离控制； 13、内置16G EMMC前端存储，稳定可靠，最多支持5万条记录； | 10 |  |  |
| 测温门 |  | 工作功耗： <20W  工作温度： 10℃~35℃  测温范围： 35℃~42℃  工作湿度： 95%,无冷凝  外接电源： 187V~242V，50/60HZ  工作频率： 15 HZ  测温误差：±0.5℃，  自动播报，口罩识别。 | 4 |  |  |