**化粪池和污水井清理技术要求**

**一、化粪池和污水井清理程序**

1、打开化粪池（污水井）盖板敞开30分钟,充分通风后再进行作业。

2、作业人员按规定佩戴好安全装备(防护服、防滑鞋及防毒面具)。

3、把吸粪车开到工作现场,套好吸粪管放入化粪池（污水井）内,再用铁铲搅动化粪池（污水井）内粪便结块层,一边放水一边搅动.启动吸粪车开关,吸出粪便直至化粪池（污水井）内的结块物吸完为止。

4、盖回化粪池（污水井）盖板。

5、用清水冲洗干净工作现场。

6、化粪池和污水井规格：

化粪池1：5.95\*2.1\*4.2=52.48（立方米）

化粪池2:7.15\*3.1\*4.09=90.65（立方米）

化粪池3:7.15\*3.1\*4.05=89.77（立方米）

污水井1:φ1\*0.96=0.96（立方米）

污水井2:φ1\*1.06=1.06（立方米）

共52.48+90.65+89.77+0.96+1.06 =234.92（立方米）

**二、化粪池和污水井清理安全注意事项**

1、清理时要有监护安全员。

2、作业前不得饮酒；监护安全员对作业人员进行安全教育:

3、周围不得有明火,不能在现场吸烟，人不能站在池边。人员不得下池内作业。

4、揭开盖子后要有专人看护,清理后盖实以防行人跌入。.

5、随时用沼气检测仪检测,一旦发现立即排除。

6、因作业等原因造成人身、财产损失的由乙方负责,造成甲方设施设备损坏的,乙方需负责维修更换。

7、乙方在作业过程中,如给甲方环境造成破坏、污损,乙方应当清理干净。

8、要设定地面安全区(围栏),放置安全作业标志。