附件1.货物需求一览表主要技术要求和预估数量

单位：元（保留两位小数）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 参考型号 | 规格参数 | 单位 | 预估数量 |
| 1 | 防爆高效节能LED灯 | HRD91=50b1 220V 50w | （壁式安装配30°弯杆G3/4寸\*300mm及链条、接线盒） 防爆等级：ExdIICT6 Gb/Ex tD A21；防护等级IP66， 50W 220V 接口3/4寸 LED光源，COB集成模组（光源厂家：科锐、欧司朗、西铁城、或者飞利浦品牌； 驱动电源厂家为明纬或者英飞特品牌 ）光效＞120ml/W 外壳颜色：草色#6d8346 寿命＞50000h； LED灯应采用三腔室结构（光源腔、电源腔和接线腔）电源与光源必须置于不同的腔体内，光源腔和电源有可靠的热隔离。灯具的透明罩采用高硼硅化玻璃，所有灯具的透明罩的透明度均不低于90%； | 盏 | 129 |
| 2 | 防爆高效节能LED灯 | HRD91—40 b1（壁式安装） 防爆等级：ExdIICT6Gb/Ex tD A21；防护等级IP66？ 40W 220V ） | GB8035，（壁式安装配30°弯杆G3/4寸\*300mm及链条、接线盒） 防爆等级：ExdIICT6 Gb/Ex tD A21；防护等级IP66， 40W 220V 接口3/4寸 LED光源，COB集成模组（光源厂家：科锐、欧司朗、西铁城、或者飞利浦品牌； 驱动电源厂家为明纬或者英飞特品牌 ）光效＞120ml/W 外壳颜色：草色#6d8346 寿命＞50000h； LED灯应采用三腔室结构（光源腔、电源腔和接线腔）电源与光源必须置于不同的腔体内，光源腔和电源有可靠的热隔离。灯具的透明罩采用高硼硅化玻璃，所有灯具的透明罩的透明度均不低于90%； | 盏 | 200 |
| 3 | LED防爆路灯 | CCD97L 220V/50HZ IP65 120W | 杆式安装 （不带灯杆） 防爆等级：ExdIICT6Gb/Ex tD A21 防护等级：≧IP65，防腐等级：WF2 ；光源厂家：科锐、欧司朗、西铁城、或者飞利浦品牌，光效>120lm/w,寿命不低于50000小时； 驱动电源厂家为明纬或者英飞特品牌，满足恒压、恒流的性能(原型号：CCD97L)； LED灯应采用三腔室结构（光源腔、电源腔和接线腔）电源与光源必须置于不同的腔体内，光源腔和电源有可靠的热隔离。灯具的透明罩采用高硼硅化玻璃，所有灯具的透明罩的透明度均不低于90%。外壳颜色：灰白色。 | 只 | 50 |
| 4 | 防水防尘防腐LED灯 | (壁式安装）防护等级IP66 WF1 40W 220V | （壁式安装配30°弯杆G3/4寸\*300mm及链条、接线盒）220V 50W 防护等级IP66 防腐等级WF2； COB集成模组（光源厂家：科锐、欧司朗、西铁城、或者飞利浦品牌； 驱动电源厂家为明纬或者英飞特品牌 ）光效＞120ml/W 外壳颜色：草色#6d8346 寿命＞50000h； LED灯应采用三腔室结构（光源腔、电源腔和接线腔）电源与光源必须置于不同的腔体内，光源腔和电源有可靠的热隔离。灯具的透明罩采用高硼硅化玻璃，所有灯具的透明罩的透明度均不低于90%； | 套 | 150 |

**本次招标的数量为1年预估量，实际结算数量以招标人下达的«订货通知单»数量为准，供货要求中涉及的型号仅供参考，投标人所投产品的规格参数必须不低于参考型号的规格参数，报价时必须提供品牌或生产厂家，供货时须在当批货物上备注生产日期及批号等。**