非接触式眼压计招标参数

1. 原装进口
2. 眼内压测量

测量范围：1-60mmHg/0.1KPa-8.0KPa

观察范围：约15mm×9mm左右

1. 主机

内置打印机：热敏打印机

测量头移动范围：上下 ≥ 44mm

左右 ≥ 86mm

前后 ≥ 34mm

下颚拖升降范围 ≥ 60mm

数据输出： RS-232C接口

显示器：5.7英寸彩色液晶显示器

四．提供2019年以来江苏上海二级及以上医院装机用户名单及合同复印件