|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **型号** | **数量** | **主要参数** | **说明** |
| 一体化录播主机（1+5） | A10 | 1 | 1.采用一体化硬件设计、易用易维护的嵌入式系统，结构精简，集数据采集、数据处理发布、管理于一体;2.支持多路视频的画面无缝切换、叠加、拼接等处理功能；3.视频接口1个3G-SDI（3G-SDI带环出）、4个HD-SDI1个DVI-I（HDMI或个VGA）的输入接口。视频信号输入支持高清 1080P@60（1920\*1080）；音频接口一路双声道输入、一路本地监听输出，一路语音对讲。4.编码格式：标准流媒体文件格式MP4，视频H.264，音频AAC；适合通用播放器或嵌入式网页播放方式，编码码流：48Kbps~20Mbps可调。5.网络接口：2个802.3ab 100Base-T千兆网络接口。2个RS-232控制接口，一个485接口，可用于系统扩展，内置1TB硬盘。6.具有单流（电影模式加资源模式）和多流（资源模式）录制功能，支持单流多流同时录制。我们的产品既可以实现单流多画面又可实现多流多画面。7.录播方式支持人工导播模式和全自动模式，两种模式可以任意切换。导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整、录制模式切换等功能。支持鼠标点击跟踪、目录索引等功能8.人工导播支持本地人工导播和网络人工导播，集中导播管理软件可以在中控室完成全校各个教室的导播。9.支持FTP自动上传，支持用户的分级别管理，用户认证后才能观看相应级别的直播节目。 |  |
| 便携式录播主机 | N9 |  | 1. 超薄机身一体化硬件设计、易用易维护的嵌入式系统，15寸显示屏；2. 支持5路高清1路计算机信号DVI-I(内含HDMI/VGA)输入，视频接口4个HD-SDI、一个3GSDI，1个HDMI或1个VGA的输入接口。视频信号输入支持高清 1080P@60（1920\*1080）；支持1路高清视频输出；音频接口一路双声道输入、一路双声道音频输出。3. 编码格式：标准流媒体文件格式MP4，视频H.264，音频AAC；4. 网络接口：两个802.3ab 1000Base-T千兆网络接口。2个RS-232控制接口，一个485接口，可用于系统扩展。5. 内置3TB硬盘，用于节目的长时间录制。6. 具有单流（电影模式加资源模式）和多流（资源模式）录制功能，支持单流多流同时录制。7. 嵌入式录制系统，内置于录播主机中，实现紧密无缝结合；8、 直播/录制支持双分辨率（可以同时支持1080P、720P、D1、CIF中任意两个分辨率的组合），避免网络播放二次转码带来的清晰度损失，直播/录制支持单流或多流模式。9、支持跨网段、广域网的直播和点播。 |  |