**安全评价报告信息公布表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构名称** | 湖北景深安全技术有限公司 | | | **资质证号** | APJ-（鄂）-002 | |
| **委托单位** | 中国石化销售股份有限公司 | | | | | |
| **项目名称** | 湖北宜昌枝江洛枝加油站防渗改造项目 | | | | | |
| **业务类别** | 危险化学品经营 | | | | | |
| **安全评价过程控制情况** | | | | | | |
| **安全评价**  **项目管理** | **项目组长** | | **技术负责人** | | **过程控制负责人** | |
| 谭辉 | | 王冬梅 | | 邹德新 | |
| **编制**  **过程** | **报告编制人** | | **报告提交日期** | | **报告审核人** | **报告审批人** |
| 谭辉、夏鹏 | | 2020.10.29 | | 张苛 | 王冬梅 |
| **安全**  **评价**  **项目**  **参与**  **人员** | **姓名** | **认定专业** | **安全评价师从业识别卡/**  **证书编号** | | **注册安全工程师注册证号** | **是否专职** |
| 谭辉 | 化学 | 028934/S011032000110192001025 | | **/** | 专职 |
| 邹德新 | 化学工程与技术 | 030941/S011032000110191000471 | | **/** | 专职 |
| 王冬梅 | 化工工艺 | 030942/S011032000110191000567 | | **/** | 专职 |
| 张苛 | 化工工程 | 028935/1600000000200959 | | **/** | 专职 |
| 宋帅华 | 机械/电气 | 027043/1500000000302338 | | **/** | 专职 |
| 鲁小芳 | 安全工程 | 036168/S011032000110193000940 | | **/** | 专职 |
| 吴迎春 | 化学工艺 | 033392/1800000000200430 | | **/** | 专职 |
| 夏鹏 | 材料学 | 035984/S011032000110192000988 | | **/** | 专职 |
| — | — | — | | — | — |
| **项目简介** | | | | | | |
| 中国石化销售股份有限公司湖北宜昌枝江洛枝加油站位于枝江市马家店迎宾大道西段，该加油站现有30立方米汽油油罐3具，30立方米柴油油罐2具，油罐总容积为150立方米，柴油罐容积折半计入油罐总容积为120立方米，现有6台双枪双油品潜油泵加油机，属二级加油站。根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《湖北省水污染防治工作方案》（鄂政发〔2016〕3号）、《宜昌市实施水污染防治行动计划工作方案》（宜府发〔2016〕19号）和《宜昌市2017年水污染防治工作方案》（宜府办发〔2017〕20号）要求，完成加油站地下油罐更新为双层罐或防渗设施改造任务，决定对该加油站进行改造，拆除项目所在地西北侧原有罐区，移位新建非承重油罐区，设30立方米储罐3具（95#汽油储罐1个，98#汽油储罐1个，0#柴油储罐1个），50立方米92#汽油储罐1具，总罐容140立方米，折合汽油总容积为125立方米，属于二级加油站，新换2台四枪四油品潜油泵加油机，利旧2台双枪双油品潜油泵加油机。改建后加油站等级不变。 | | | | | | |
| **现场开展工作情况** | | | | | | |
| **勘察人员** | 谭辉、鲁小芳 | | | | | |
| **勘察时间** | 2020.9.20 | | | | | |
| **勘察任务** | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 | | | | | |
| **勘察中发**  **现的问题** | 无 | | | | | |
| **评价项目其他信息** | 微信图片_202010022301391 | | | | | |