**广深沿江二期工程钢梁涂装劳务分包**

**招 标 公 告**

**招标编号：ZTJQ-GSYJ- 02**

**招标人：中铁九桥工程有限公司**

**二〇二〇年十一月**

## 中铁九桥工程有限公司广深沿江二期工程钢梁涂装劳务分包招标公告

**招标编号：（ZTJQ-GSYJ- 02）**

中铁九桥工程有限公司因广深沿江二期工程钢梁涂装工程建设需要，现拟对该项目广深沿江二期工程钢梁涂装分包劳务进行招标。

1. 工程概况：

箱梁顶板厚度，根据纵向受力不同分为 16mm/20mm/24mm/30mm 四种；底板厚度为16mm/20mm/24mm/30mm 四种；腹板厚度为 14mm/20mm 两种。顶底板厚度在边墩支座附近采用 20mm；中墩支座附近采用 24mm/30mm 两种，其他位置采用 16mm；腹板厚度在中墩支座附近采用 20mm,其他位置采用 14mm。钢箱梁主要由顶板、底板、腹板及各自的加劲肋组成，在钢箱梁中每 3m 设一道纵向横隔板，钢箱梁顶板采用带 U 肋及开口肋的正交异性板结构、底板采用带球扁钢的正交异性板结构，顶板 U 肋采用（300x8-280）mm；底板球扁钢型号采用 D36 280x13mm，间距不大于 350mm。腹板纵向加劲肋球扁钢型号采用 D36 160x11mm。顶底板加劲肋及腹板球扁钢加劲肋全桥连续，底板加劲肋除在中间支座附近断开并焊连在横隔板上外，均连续。

1.2招标内容

根据招标人出具的工艺文件完成栓接面及焊缝区域的清理打磨，喷涂工作、油漆缺陷补涂、钢梁清洗、喷涂防护、全桥最后一道面漆、栓接区域的封闭工作及配合钢梁涂装相关的报检工作，以上工作产生的费用由投标方负责。自带施工所需的施工设备、辅材(密封胶等）、防护平台所需材料、水电费用由投标方承担。

2.投标人资格要求

2.1在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，符合项目经营范围，能够独立承担民事责任、具有独立企业法人资格。

2.2遵守国家法律、法规，具有良好的信誉；并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

2.3履约信用状况良好，无不良违约信用纪录。

2.4具有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照。

2.5具有市级及其以上建设行政主管部门核发的有效专业承包资质。

2.6具有市级及其以上建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证。

2.7获得中铁高新工业批准的劳务企业劳务分包准入资格。

2.8投标人应提供近3年类似业绩

2.9本次招标不接受联合体的投标。

3.对投标人的资格审查方式:

3.1本次招标采取资格后审的方式。

4.招标文件的获取

4.1本次招标文件采用电子版方式发售，投标邀请书同时在中铁九桥工程有限公司官网发布。

4.2 凡有意参加此次招标投标人，请于 2020 年 11 月 18日9 时至 2020 年 11 月 23 日 17时，完成购买招标文件相关的所有工作（包括：文件响应、汇入标书费、下载电子版招标文件）。

4.3本次招标文件售价500元（币种：人民币）。招标文件售后不退，由中铁九桥工程有限公司收取。投标人必须按照招标文件售价足额汇入本次招标专用账户：

单位名称：中铁九桥工程有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司九江东区支行

帐 号：1507 0070 1902 4530 319

投标人汇款成功后，凭汇款凭证与招标中心联系人换取招标文件解密密码。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交时间： 2020 年 11 月 27 日 13时至 2020 年 11月 27 日 14 时，递交投标文件的截止时间为 2020 年 11 月27 日 14 时，递交投标文件截止时间即为开标时间。

5.2递交地点：中铁九桥工程有限公司招标中心会议室（江西省九江市浔阳区滨江东路148号）。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予

5.4本次投标文件的所有内容均需考入优盘，并将优盘随同投标文件一起密封递交。标书也可以通过正副本连同电子版优盘密封后一起邮寄方式在截止日期前送达。邮寄地址：江西省九江市浔阳区滨江东路148号中铁九桥工程有限公司招标中心李丽（电话13607921069

6.联系方式

招标人：中铁九桥工程有限公司

招标中心联系人：李丽 联系电话：13607921069

项目部联系人：江峰（项目部） 联系电话：13479219541

地 址：江西省九江市浔阳区滨江东路148号

中铁九桥工程有限公司招标中心

二O二0年11月17日