图形2.tif


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品型号：HEM-M21-18-CL** | | 配件.tif配件： |
| 功 率 | 45W |
| 光 通 量 | 3375 lm |
| 光 效 | 75 lm/w |
| 电 压 | □DC24V |
| 符合标准 |  |

|  |
| --- |
| 1.灯具采用铝合金材质，机械加工成型；  2.透光板采用钢化玻璃；  3.密封件采用优质硅胶，高效防水。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光 源 | XPE | LED数量 | 18PCS |
| 光源光效 | 122 lm/w | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 配 光 | □6°□12°□15°□24°□32°□68°□13×29°□10×50°□17×54° |
| 中心光强 | □61087.5 cd □32737.5 cd □33750 cd □12150 cd □8437.5 cd □2362.5 cd □22612.5 cd □15525 cd □7762.5 cd |
| 电 源 |  |
| 控制方式 | CL |
| DMX512：1.支持标准DMX512A通用协议和扩展DMX512协议; 2.灰度等级256、65536可选。 |

**配光曲线**



**接线示意图**

**图形1.tif**

**包装尺寸及重量**

|  |  |
| --- | --- |
| 装箱数量 | 6套 |
| 包装尺寸  （长×宽×高） | 495×735×200mm |
| 重 量 |  |