图形2.tif


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品型号：HEM-B32-6-CL** | | 配件.tif配件： |
| 功 率 | 15W |
| 光 通 量 | 1125 lm |
| 光 效 | 75 lm/w |
| 电 压 | □DC24V □AC220V |
| 符合标准 | 3c.png |

|  |
| --- |
| 1.灯壳采用挤型铝材，表面进行阳极氧化或着色处理。  2.透光板采用钢化玻璃。  3、密封件采用优质硅胶。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光 源 | CREE-XP-E2 | LED数量 | 6PCS |
| 光源光效 | 122 lm/w | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 配 光 | □6°□12°□15°□24°□32°□68°□13×29°□10×50°□17×54° |
| 中心光强 | □20363 cd □10913 cd □11250 cd □4050 cd □2813 cd □788 cd □7538 cd □5175 cd □2588 cd |
| 电 源 | 0.83的电源效率，3C,BIS,UL,ENEC,CE认证 |
| 控制方式 | CL |
| 1、支持标准DMX512A通用协议和扩展DMX512协议。2、灰度等级256、65536可选。 |

**配光曲线**



**接线示意图**

**图形1.tif**

**包装尺寸及重量**

|  |  |
| --- | --- |
| 装箱数量 | 12 |
| 包装尺寸  （长×宽×高） | 508\*352\*294 |
| 重 量 |  |