克莱斯-24 HEM-T44-36-RGBW.tif


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品型号：HEM-T44-36-RGBW** | | 配件： |
| 功 率 | 90 W |
| 光 通 量 | 4500 lm |
| 光 效 | 50 lm/w |
| 电 压 | AC220V |
| 符合标准 | 3c.png |

|  |
| --- |
| 1.灯具采用压铸铝合金材质，表面喷塑处理。  2.透光板采用钢化玻璃。  3.密封件采用优质硅胶。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光 源 | XPE | LED数量 | 36PCS |
| 光源光效 | R:104 lm/w G:101 lm/w B:41 lm/w W:122 lm/w | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 配 光 | □11° □13° □16° □19° □32° □47° □15×29° |
| 中心光强 | □65400cd □44100 cd □40950 cd □29700 cd □9450 cd □5400 cd □22950 cd |
| 电 源 | 电源效率≥0.89 PFC≥0.95,UL,CE,CB,ENEC,PSE,BIS,SAA |
| 控制方式 | CL |
| DMX512：1.支持标准DMX512A通用协议和扩展DMX512协议; 2.灰度等级256、65536可选。 |

**配光曲线**

****

**接线示意图**

**投光灯系列-克莱斯系列-克莱斯24（景观亮化电子版）.tif**

**包装尺寸及重量**

|  |  |
| --- | --- |
| 装箱数量 | 6套 |
| 包装尺寸  （长×宽×高） | 570×427×284mm |
| 重 量 |  |