F:\lynne\0000\20190611\森朝\森朝18-HEM-T93-18-RGB.tif


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品型号：HEM-T93-24-RGB** | | C:\Users\Administrator\Desktop\配件.tif配件： |
| 功 率 | 60W |
| 光 通 量 | 3000 lm |
| 光 效 | 50 lm/w |
| 电 压 | □AC220V |
| 符合标准 | 3c.png |

|  |
| --- |
| 1.灯具采用铝合金材质；  2.透光板采用钢化玻璃；  3.密封件采用优质硅胶。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光 源 | XPE | LED数量 | 24PCS |
| 光源光效 | R:104 lm/w G:101 lm/w B:41 lm/w | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 配 光 | □25°□36°□58°□21×45°□30×60° |
| 中心光强 | □7200 cd □4200 cd □2100 cd □6900 cd □4200 cd |
| 电 源 | 电源效率≥0.9 PFC≥0.95 UL,ENEC,CE,CB |
| 控制方式 | CL |
| DMX512：1.支持标准DMX512A通用协议和扩展DMX512协议; 2.灰度等级256、65536可选。 |

**配光曲线**



**接线示意图**

**连接方式.tif**

**包装尺寸及重量**

|  |  |
| --- | --- |
| 装箱数量 | 4套 |
| 包装尺寸  （长×宽×高） | 404×404×415mm |
| 重 量 |  |