F:\lynne\0000\20190611\森朝\森朝60-HEM-T92-60-CL.tif


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品型号：HEM-T92-60-CL** | | C:\Users\Administrator\Desktop\配件.tif配件： |
| 功 率 | 150W |
| 光 通 量 | 11250 lm |
| 光 效 | 75 lm/w |
| 电 压 | □AC220V |
| 符合标准 | 3c.png |

|  |
| --- |
| 1.灯具采用铝合金材质；  2.透光板采用钢化玻璃；  3.密封件采用优质硅胶。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光 源 | XPE | LED数量 | 60PCS |
| 光源光效 | 122 lm/w | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 配 光 | □6°□12°□15°□24°□32°□68°□13×29°□10×50°□17×54° |
| 中心光强 | □205362 cd □109130 cd □112500 cd □40500 cd □28130 cd □7880 cd □75380 cd □51750cd □25880 cd |
| 电 源 | 电源效率≥0.9 PFC≥0.95 UL,ENEC,CE,CB |
| 控制方式 | CL |
| DMX512：1.支持标准DMX512A通用协议和扩展DMX512协议; 2.灰度等级256、65536可选。 |

**配光曲线**

****

**接线示意图**

**窗台灯.tif**

**包装尺寸及重量**

|  |  |
| --- | --- |
| 装箱数量 | 1套 |
| 包装尺寸  （长×宽×高） | 272×272×455mm |
| 重 量 |  |