

|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号：HEM-LDXY-5** | 配件： |
| 功 率 | 200 W |
| 光 通 量 | 28000 lm |
| 光 效 | ≧140 lm/w |
| 电 压 | AC220V |
| 符合标准 | CQC.png |

|  |
| --- |
| 1.散热采用无鳍片设计，表面光滑不积灰尘杂物。2.配备单灯智能控制系统，可实现各种功能需求。3.各种配光可供选择，满足不同路面的配光要求。路面灯光利用率达60%以上。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光 源 | CREE 3030 | LED数量 | 315 PCS |
| 光源光效 | 156 lm/w |

|  |  |
| --- | --- |
| 配 光 |  |
| 中心光强 |  |
| 电 源 | 效率≥93%，功率因素≥0.95，CCC,BIS,UL,ENEC,CE,CB,PFC,澳大利亚 |
| 控制方式 | CL |
|  |

**配光曲线**

无

**接线示意图**

****

**包装尺寸及重量**

|  |  |
| --- | --- |
| 装箱数量 |  |
| 包装尺寸（长×宽×高） |  |
| 重 量 |  |