F:\lynne\0000\染色系\七星照B-HEM-X15B-72-RDM.tif

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品型号：HEM-X15B-72-RDM** | | C:\Users\Administrator\Desktop\图形2.jpg配件： |
| 功 率 | 180 W |
| 光 通 量 | 9000 lm |
| 光 效 | 50 lm/w |
| 电 压 | □AC220V |
| 符合标准 | 3c.png |

|  |
| --- |
| 1.灯壳采用挤型铝材，表面进行阳极氧化或着色处理。  2.透光板采用钢化玻璃。  3.密封件为优质硅胶。 |


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光 源 | CREE-XPE | LED数量 | 72PCS |
| 光源光效 | R:104 lm/w G:101 lm/w B:41 lm/w PC-Amber:109 lm/w | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 配 光 | □6° □12° □15° □24° □32° □68° □13×29°  □10×50° □17×54° |
| 中心光强 | □162900 cd □87300 cd □90000 cd □32400 cd □22500 cd  □6300 cd □60300 cd □41400 cd □20700 cd |
| 电 源 | 电源效率≥0.93，PFC≥0.95，3C,BIS,UL,ENEC,CE,CB,PFC,澳大利亚 |
| 控制方式 | RDM |
| 1. 双模式可切换，模式一：色彩模式；模式二:色域模式（HSIC） 2、标准DMX512控制协议，并可在线升级  3、0-100%非线性调光，调光曲线可调整  4、16位65536灰度等级 |

**配光曲线**

**DCC.tif**

**接线示意图**

****

**包装尺寸及重量**

|  |  |
| --- | --- |
| 装箱数量 |  |
| 包装尺寸  （长×宽×高） |  |
| 重 量 |  |