F:\lynne\0000\染色系\克莱斯36-HEM-T44-36-RDM.tif

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品型号：HEM-T44-36-RDM** | | 配件： |
| 功 率 | 90W |
| 光 通 量 | 4500 lm |
| 光 效 | 50 lm/w |
| 电 压 | □AC220V □DC36V |
| 符合标准 | 3c.png |

|  |
| --- |
| 1.灯壳采用压铸铝，表面进行喷塑处理。  2.透光板采用钢化玻璃。  3.密封件为优质硅胶。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光 源 | □CREE-XPE | LED数量 | 36PCS |
| 光源光效 | R:104 lm/w G:101 lm/w B:41 lm/w PC-Amber:109 lm/w | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 配 光 | □25° □36° □58° □21×45° □30×60° |
| 中心光强 | □13500 cd □11250 cd □7650 cd □3150 cd □8550 cd |
| 电 源 | 电源效率≥0.9，PFC≥0.95，UL,ENEC,CE,CB,TUV |
| 控制方式 | RDM |
| 1. 双模式可切换，模式一：色彩模式；模式二:色域模式（HSIC） 2、标准DMX512控制协议，并可在线升级  3、0-100%非线性调光，调光曲线可调整  4、16位65536灰度等级 |

**配光曲线**

**D:\lynne\透镜\BYK.tif**

**接线示意图**

**图形1.tif**

**包装尺寸及重量**

|  |  |
| --- | --- |
| 装箱数量 |  |
| 包装尺寸  （长×宽×高） |  |
| 重 量 |  |