图形2.tif

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品型号：HEM-S03-9-CL** | | 配件.tif配件： |
| 功 率 | 22W |
| 光 通 量 | 1650 lm |
| 光 效 | 75 lm/w |
| 电 压 | □DC24V |
| 符合标准 | CQC.png |

|  |
| --- |
| 1.灯具采用铝合金材质，机械加工成型；  2.透光板采用钢化玻璃；  3.密封件采用优质硅胶。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光 源 | XPE | LED数量 | 9PCS |
| 光源光效 | 122 lm/w | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 配 光 | □11°□13°□16°□19°□32°□47°□15×29° |
| 中心光强 | □21780 cd □16170 cd □15015 cd □10890 cd □3465 cd □1980 cd □8415 cd |
| 电 源 |  |
| 控制方式 | CL |
| DMX512：1.支持标准DMX512A通用协议和扩展DMX512协议; 2.灰度等级256、65536可选。 |

**配光曲线**

**HQ.tif**

**接线示意图**

**图形1.tif**

**包装尺寸及重量**

|  |  |
| --- | --- |
| 装箱数量 | 27套 |
| 包装尺寸  （长×宽×高） | 430×382×259mm |
| 重 量 |  |