

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品型号：HEM-V42-60-CL** | | 配件： |
| 功 率 | 13.5 W |
| 光 通 量 | 1417 lm |
| 光 效 | 105 lm/w |
| 电 压 | □DC24V |
| 符合标准 | CE.png CQC.png |

|  |
| --- |
| 1、灯具采用挤型铝合金，表面阳极氧化处理或着色处理。  2、透光板采用光学级PC材料；  3、密封件采用优质硅胶。 |


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光 源 | OSRAM 2835 | LED数量 | 60 PCS |
| 光源光效 | 156 lm/w | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 配 光 |  |
| 中心光强 |  |
| 电 源 |  |
| 控制方式 | CL |
| 没有DMX512 |

**配光曲线**

无

**接线示意图**

****

**包装尺寸及重量**

|  |  |
| --- | --- |
| 装箱数量 | 48套 |
| 包装尺寸  （长×宽×高） | 1040×318×186mm |
| 重 量 |  |