

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品型号：HEM-V43-120-RGB** | | 配件： |
| 功 率 | 27 W |
| 光 通 量 | 1350 lm |
| 光 效 | 50 lm/w |
| 电 压 | □DC24V |
| 符合标准 | CE.png CQC.png |

|  |
| --- |
| 1、灯具采用挤型铝合金，表面阳极氧化处理或着色处理。  2、透光板采用光学级PC材料；  3、密封件采用优质硅胶。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光 源 | 5050 | LED数量 | 120 PCS |
| 光源光效 | R:104 lm/w G:101 lm/w B:41 lm/w | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 配 光 |  |
| 中心光强 |  |
| 电 源 |  |
| 控制方式 |  |
| DMX512 |

**配光曲线**

无

**接线示意图**

**图形1.tif**

**包装尺寸及重量**

|  |  |
| --- | --- |
| 装箱数量 | 18套 |
| 包装尺寸  （长×宽×高） | 1040×354×255mm |
| 重 量 |  |