|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **北流市路宝水泥有限公司** | | | | | | | | | | | |
| **氨水浓度在线分析仪等招标文件** | | | | | | | | | | | |
|  |  | 招标单位联系人：黄景满 | | |  | 投标人（单位）： | | |  |  |  |
|  |  | 部门：采购部 | | |  | 联系人： | | |  |  |  |
|  |  | 电话：13471584445 | | |  | 电话： | | |  |  |  |
|  |  | 日期：2019年11月19日 | | |  | 投标日期： | | |  |  |  |
| 序号 | 物资名称 | 型号规格/备件号 | 单位 | 申报数量 | 推荐品牌/链接/材质 | 用料部位 | 计划人 | 单价（元）13%税票 | 总价（元） | 货期 | 备注 |
| 1 | 氨水浓度在线分析仪 | CY-G-HN3KJ，量程：0.00-30.00%，精度：±0.1%，信号：4-20mA | 台 | 1 | 楚一测控 http://www.cschuyi.com/index.html | 脱硝系统 | 梁雨飞 |  | 0 | 10-15天内 |  |
| 2 | 无线发射、接收器成套 | 发射器：F21-E1B 220V，8按键 接收器：F21-E1B 220V，250V/10A继电器，配备1米以上链接电缆，每套安全码不冲突 | 套 | 3 | 禹鼎http://www.yuding-sh.com/index.php?catid=11 | 包装装车机无线控制 | 吴启明 |  | 0 | 10-15天内 |  |
| 3 | 流量控制阀执行器 | N4227 | 台 | 1 | 哈沃科技(天津)有限公司 | 进料装置 | 吴启明 |  | 0 | 10-15天内 | 厂家联系人：(022) 5898 38 85 |
| 4 | 碳刷 | 4503000598 | 个 | 5 | 哈沃科技(天津)有限公司 | 包装机 | 吴启明 |  | 0 | 10-15天内 | 厂家联系人：(022) 5898 38 85 |
| 5 | 称重传感器 | 3007793 | 个 | 3 | 哈沃科技(天津)有限公司 | 包装机 | 吴启明 |  | 0 | 10-15天内 | 厂家联系人：(022) 5898 38 85 |
| 6 | 压力开关 | 9.910.0023.16 | 个 | 5 | 哈沃科技(天津)有限公司 | 包装机 | 吴启明 |  | 0 | 10-15天内 | 厂家联系人：(022) 5898 38 85 |
| 7 | 电磁阀 | 9.910.0057.08 | 个 | 5 | 哈沃科技(天津)有限公司 | 包装机 | 吴启明 |  | 0 | 10-15天内 | 厂家联系人：(022) 5898 38 85 |
| 8 | 操作面板( MEC4) | **203682430** | 个 | 2 | 哈沃科技(天津)有限公司 | 包装机 | 吴启明 |  | 0 | 10-15天内 | 厂家联系人：(022) 5898 38 85 |
| 9 | WIFI模块（包装机上）BP模块 | 5.099.8042.10 （用203769780） | 块 | 1 | 哈沃科技(天津)有限公司 | 包装机 | 吴启明 |  | 0 | 10-15天内 | 厂家联系：(022) 5898 38 85 |
| 10 | WIFI模块（主控制柜上，外部） AP 模块 | 203809158（5.099.8041.10) | 块 | 1 | 哈沃科技(天津)有限公司 | 包装机 | 吴启明 |  | 0 | 10-15天内 | 厂家联系人：(022) 5898 38 85 |
| 11 | 中央单元 MEC4 | 200904603 | 个 | 1 | 哈沃科技(天津)有限公司 | 包装机 | 吴启明 |  | 0 | 10-15天内 | 厂家联系人：(022) 5898 38 85 |
| 12 | 称重控制模块MEC4-WCM | 203642953 | 块 | 1 | 哈沃科技(天津)有限公司 | 包装机 | 吴启明 |  | 0 | 10-15天内 | 厂家联系人：(022) 5898 38 85 |
| 13 | DCU 模块:输入/输出模块 | 204302559 | 块 | 1 | 哈沃科技(天津)有限公司 | 包装机 | 吴启明 |  | 0 | 10-15天内 | 厂家联系人：(022) 5898 38 85 |
| 14 | 接近开关 | 203770458 /2203000059 | 个 | 3 | 哈沃科技(天津)有限公司 | 卸包机 | 吴启明 |  | 0 | 10-15天内 | 厂家联系人：(022) 5898 38 85 |
| 15 | 感应器 | 203770458 | 个 | 3 | 哈沃科技(天津)有限公司 | 插袋机 | 吴启明 |  | 0 | 10-15天内 | 厂家联系人：(022) 5898 38 85 |
| 16 | 气缸感应器 | 200660486 | 个 | 5 | 哈沃科技(天津)有限公司 | 插袋机 | 吴启明 |  | 0 | 10-15天内 | 厂家联系人：(022) 5898 38 85 |
| 17 | 对射感应器 | 204035457 | 个 | 5 | 哈沃科技(天津)有限公司 | 插袋机 | 吴启明 |  | 0 | 10-15天内 | 厂家联系人：(022) 5898 38 85 |
| 18 | 袋子感应器 | 200714219 | 个 | 5 | 哈沃科技(天津)有限公司 | 插袋机 | 吴启明 |  | 0 | 10-15天内 | 厂家联系人：(022) 5898 38 85 |
| 19 | 弹簧式安全阀 | 型号：A48Y-16C 公称压力:PN-16 公称尺寸：DN-80 编号：A1809151 | 个 | 2 | 杭州华惠阀门有限公司 | 余热发电 | 蒙熊标 |  | 0 | 10-15天内 |  |
| 20 | 弹簧式安全阀 | 型号：A48Y-25 公称压力:PN-25 公称尺寸：DN-100 编号：A1805079 | 个 | 3 | 杭州华惠阀门有限公司 | 余热发电 | 蒙熊标 |  | 0 | 10-15天内 |  |
| 21 | 弹簧式安全阀 | 型号：A48Y-40 公称压力:PN-40 公称尺寸：DN-100 编号：A1805102 | 个 | 1 | 杭州华惠阀门有限公司 | 余热发电 | 蒙熊标 |  | 0 | 10-15天内 |  |
| 22 | 弹簧式安全阀 | 型号：HEA48Y-40 公称压力:PN-40 公称尺寸：DN-80 编号：A1805015 | 个 | 1 | 杭州华惠阀门有限公司 | 余热发电 | 蒙熊标 |  | 0 | 10-15天内 |  |
| 23 | 弹簧式安全阀 | 型号：A48Y-40 公称压力:4.0MPa 公称通径：150mm 流道直径：100mm | 个 | 1 | 南一阀门 | 余热发电 | 蒙熊标 |  | 0 | 10-15天内 |  |
| 合计 | | | | | |  |  |  | 0 |  |  |
| 报价说明： | | | | | | | | | | | |
| 1、交货地点：北流市路宝水泥有限公司仓库或指定的使用现场； | | | | | | | | | | | |
| 2、此次招标限于2019年11月21日12：00时前报价有效，请将投标价格（盖好公章的扫描文件和电子版）发至我司指定邮箱：fxlubao666@sina.com，邮件标题和附件文件名统一按要求命名：投标单位关键字（约4个字）+货物名称。 | | | | | | | | | | | |
| 3、一次性报价，货到验收合格一个月内凭增值税发票付清货款，合同期签订三个月，三个月内如有新订单继续按合同单价执行。质保金为合同总价的5%，如存在问题在其它未支付的货款中扣除质保金。 | | | | | | | | | | | |