**总装车间氦检工序网络录像设备项目**

**比价邀请书**

重庆建设车用空调器有限责任公司现总装车间氦检工序网络录像设备项目进行公开比价，欢迎具备承担本项目能力的厂商前来参加。

**1**、项目单位：重庆建设车用空调器有限责任公司

**2**、项目内容：总装车间氦检工序网络录像设备

具体技术参数：详见附件

**3**、发放比价文件时间：2022年3月15日下午16：00起

**4**、发放比价文件地点：重庆市九龙坡区华建支路1号公司采购部

**5**、报价方式：阳光七采平台报价或密封报价

**6**、报价截止时间：2022年 3月 21 日上午12：00（北京时间）

**7**、比价单位：指具有独立法人资格。

合格比价人的范围：

7.1.比价人注册资金不低于50万。

7.2.具有独立承担民事责任的能力。

7.3.比价人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

7.4.具有良好的商业信誉和诚信的职责；

7.5.具有履行合同所必需专业技术能力和提供本次所比价要求货物的能力；

7.6.如比价人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(统一格式)。

\*8、报价方式和要求：

8.1.电子平台报价：

1） 按照阳光七采电子平台格式填报，报价金额写明含不含税价，并要求写明税率、质保时间、交货期等内容；

2）上传附件包括：报价表扫描件、公司营业执照扫描件、必要的资质证明文件、技术相关要求内容等。

8.2. 密封纸质报价，包含含税报价单及分项报价、公司营业执照扫描件、必要的资质证明文件、技术相关要求内容等。

8.3.不按以上要求报价的，报价内容不符，有明显错误等，视为无效报价。

9、结算与支付方式

1）终验收合格后，双方签署验收报告后出具终验收报告支付90%；供货方开具合同全额增值税专用发票；

2）质保金10%，一年后无息支付，支付合同总金额的10%。

10、比价方式：满足技术参数，最低价中标。

11、交货期：合同签订后1个月内完成安装调试。

12、比价时间：2022年 3月 21日下午14:30。

13、联系方式：

重庆市九龙坡区华建支路1号 　　　邮编：400054

联系人：王安容       电话：023-68126752

**附件：**

**总装车间氦检工序网络录像设备项目**

**技术要求**

一、设备名称及数量

监控录像机 1台、监控硬盘8TB 3块、红外固定摄像机4只

二、技术规格

1、设备规格：

监控录像机：天地伟业TC-R5820YHI/B/C、

红外固定摄像机：天地伟业TC-C52KN-YH ST

监控硬盘：海康威视监控专业用硬盘8T

2、技术要求：

2.1 电压等级：220V

2.2 工作温度：-10度~ 45度

2.3 硬盘为监控专用硬盘。

2.4 摄像机1/3英寸200万像素CMOS传感器，4mm/6mm/12mm高清定变焦镜头可选，ICR双滤切换；30m～50m有效红外距离；支持双码流传输,主码流960p@30fps，副码流D1@30fps；支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转；支持智能分析，包括绊线、周界和计数统计功能；双内核备份；IP66、TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波。

3、质量安全认证

符合国际电工委员会（IEC） 认证的质量安全认证标准。

4．设备验收

按照技术协议的要求，对设备配置、功能、数量等方面进行验收确认。

5．交货期：自合同签订之日起1个月完成设备的安装调试。

6．质量保证期

保证期为12个月。保证期起始时间从终验收合格签字之日起计算。

7．售后服务承诺

卖方在接到买方书面或电话通知后，必须在24小时内给予响应，48小时给予书面答复，一周内给予解决。