# 绥化市兰西生态环境局关于兰西县亿发金属标志牌制造有限公司建设项目环境影响评价拟审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2022年3月31日我局拟对1个建设项目作出环境影响评价文件审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2022年3月31日－2022年4月12日（8个工作日）。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0455-8195813

通讯地址：兰西县原武装部院内

邮编：151500

拟批准环境影响评价文件的建设项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公公众参与 |
| 1 | 兰西县亿发金属标志牌制造有限公司建设项目 | 黑龙江省绥化市兰西县红光镇义发村葛家崴子屯 | 兰西县亿发金属标志牌制造有限公司 | 黑龙江环恩环保科技有限公司 | 本项目占地面积476m2，建筑面积476m2；本项目利用现有厂房，建筑面积476m2：内设一间生产车间，建筑面积196m2；两间办公室，总建筑面积140m2；一间库房，建筑面积90m2；一间危废暂存间，建筑面积20m2；一间消防库房，建筑面积30m2。本项目建设一条金属标牌生产线，年生产交通标志牌1000件。 | 1、生活污水排入建设防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。2、冬季办公室供热使用电锅炉，生产车间无需供热。3、刻字粉尘加强车间通风，及时清扫；切割粉尘在车间内以无组织形式排放，项目采取工作时封闭门窗等措施，以减少废气无组织排放的影响，可减少80%；打磨废气在打磨平台出口连接集气管道（收集效率90%）进入一套布袋除尘器中处理(处理效率99%)后由15m高排气筒P1高空排放；焊接烟尘经移动式焊烟净化器（处理效率不低于90%）处理后经车间通风无组织排放；油墨废气和喷漆废气分别经负压收集（集气效率90%）后由一套“化学纤维过滤棉+活性炭吸附”装置处理后通过15m高排气筒P2排放。集气罩不能收集的10%的废气以无组织形式排放。项目采取工作时封闭门窗等措施，以减少废气无组织排放的影响4、选用低噪声设备，设备均安置于设备间内，建筑采取隔声、降噪措施，振动较大的设备采取独立基础，设置减振器，风机进出口均设软管连接等措施。合理布局，加强绿化，特别在高噪设备与厂界间设置绿化带，利用树木吸声、消声作用，减少噪声对外环境的影响。边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。5、生活垃圾由市政部门统一清运处理；一般固体废物：废边角料经收集后由废品回收站回收；焊渣收集后，外售废品回收站；尘集中收集，外售综合利用。危险废物:废容器、油漆沾染物（废抹布、手套等）、漆渣、废活性炭、废化学纤维过滤棉集中收集至危废暂存间，交由有资质单位处置。 |  |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述报告不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。