**安全评价报告信息公布表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **机构名称** | 湖北景深安全技术有限公司 | **资质证号** | APJ-（鄂）-002 |
| **委托单位** | 宜都兴发化工有限公司 |
| **项目名称** | 2万吨/年液体三氧化硫项目 |
| **业务类别** | 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 |
| **安全评价过程控制情况** |
| **安全评价****项目管理** | **项目组长** | **技术负责人** | **过程控制负责人** |
| 夏 鹏 | 王冬梅 | 余海波 |
| **编制****过程** | **报告编制人** | **报告提交日期** | **报告审核人** | **报告审批人** |
| 鲁小芳、冀仕盛 | 2021.8.18 | 张苛 | 王冬梅 |
| **安全****评价****项目****参与****人员** | **姓名** | **认定专业** | **安全评价师从业识别卡/****证书编号** | **注册安全工程师注册证号** | **是否专职** |
| 周智鑫 | 化工工艺 | 035980/S011032000110192001446 | 42190219314 | 专职 |
| 夏 鹏 | 化工工艺 | 035984/S011032000110192000988 | / | 专职 |
| 吴迎春 | 化工工艺 | 033392/1800000000200430 | 42180199403 | 专职 |
| 王正飞 | 自动化 | 035979/S011032000110192001415 | 42190219274 | 专职 |
| 冀仕盛 | 电气 | 012346/0800000000207709 | / | 专职 |
| 鲁小芳 | 安全 | 036168/S011032000110193000940 | / | 专职 |
| 张 苛 | 化工工艺/化工机械 | 028935/1600000000200959 | 42180199401 | 专职 |
| 余海波 | 机械 | 036169/S011032000110193001025 | / | 专职 |
| 王冬梅 | 化工工艺 | 030942/S011032000110191000567 | 42180175741 | 专职 |
| **项目简介** |
| 宜都兴发化工有限公司是湖北兴发化工集团股份有限公司（简称兴发集团）的控股子公司。宜都兴发公司成立于2009年，位于兴发集团宜都绿色生态产业园内（宜都市枝城镇三板湖村），法人代表郑光明，注册资本337650万元，现有职工990人。宜都兴发化工有限公司现有年产80万吨和120万吨硫磺制酸装置各一套，年产8000吨液体三氧化硫生产装置一套。为进一步满足企业发展的需求，公司建设了年产2万吨液体三氧化硫生产装置，配套建设了液体三氧化硫储罐区及泵区域等辅助设施。本次验收范围为年产2万吨液体三氧化硫生产装置、液体三氧化硫储罐区及泵区域等辅助设施。 |
| **现场开展工作情况** |
| **勘察人员** | 夏鹏、鲁小芳、周智鑫 |
| **勘察时间** | 2021.5.8（勘查时间）、2021.7.28（复查时间） |
| **勘察任务** | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 |
| **勘察中发****现的问题** | 1.控制室无便携式有毒气体检测报警仪（用于检测三氧化硫）2只。2.储罐区事故应急柜未见不发火花工器具，1套。3.液体三氧化硫储罐区入口处及液体三氧化硫生产区未见防静电触摸装置。4.储罐区设备及管道未见防灼烫标识。5.液体三氧化硫生产区灭火器数量不足16具，现场勘查为12具。6.液体三氧化硫储罐区事故应急柜无管道在线堵漏设施。7.液体三氧化硫储罐区事故应急柜无药箱。8.储罐区事故应急柜无重型防护服。9.储罐区无安全警示标识，缺少管道介质流向标识。10.液体三氧化硫生产装置区现场压力表红线标识不明显。11.液体三氧化硫生产装置区通道不畅通，有堵塞情况。 |
| **评价项目其他信息** | b27f29e28bf385a25d37410e7b640bbIMG_20210517_110204 |