**北海市冯家江大桥支架安拆劳务分包**

**招 标 公 告**

**招标编号：ZTJQ-FJJDQ- 03**

**招标人：中铁九桥工程有限公司**

**二〇二〇年十一月**

**中铁九桥工程有限公司北海市冯家江大桥劳务分包招标公告 招标编号：（ZTJQ-FJJDQ- 03）**

中铁九桥工程有限公司因北海市冯家江大桥工程建设需要，现拟对该项目北海市冯家江大桥支架分包劳务进行招标。

工程概况：

北海市海景大道南段（白虎头至大冠沙）道路工程之冯家江大桥工程范围西起规划滨江路 （K0-127.2），向东北延伸，跨越冯家江后与已建海景大道（K1+626.180）接顺，工程范围全长 1753.38m，规划红线宽度40m。

其中冯家江大桥总长650，由西引桥（4x40m+4x40m两联先简支后连续预制小箱梁）、冯家 江大桥主桥（单跨100m下承式钢-混叠合梁简支钢拱桥）、东引桥（2×35m+4×40m两联先简支后 连续预制小箱梁）以及附属工程四大部分组成。

主桥采用下承式钢-混叠合梁简支钢拱桥体系，主桥跨径为单跨 100m。

主桥桥面系为钢-混叠合梁体系。主梁断面全宽 35.0m，道路设计中心线处标准梁高（混凝 土桥面板+钢结构梁）为 3.36m，桥面机动车道采用双向 2%横坡。拱肋采用平行钢箱结构。拱肋 拱轴线立面投影线为抛物线，拱肋立面高度为 28m。吊杆布置标准间距为 4.8m。吊杆上端通过耳板锚固于拱肋，下端锚固于系梁。

1.2招标内容

1、甲方提供施工作业区、技术指导交底、施工工艺图及文件等。乙方根据甲方提供的施工方案完成：材料接收、检验、转运、工装对接、管桩定位插打（按图纸要求）打接桩、支架制造、安装、检测验收、拆除及拔桩的所有工作、自带施工所需的吊装倒运及焊接等施工设备、辅材、水电费用由投标方承担。

2.投标人资格要求。

2.1在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，符合项目经营范围，能够独立承担民事责任、具有独立企业法人资格。

2.2遵守国家法律、法规，具有良好的信誉；并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

2.3履约信用状况良好，无不良违约信用纪录。

2.4具有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照。

2.5具有市级及其以上建设行政主管部门核发的有效专业承包资质。

2.6具有市级及其以上建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证。

2.7获得中铁工业批准的劳务企业劳务分包准入资格。

2.8投标人应提供近3年类似业绩

2.9本次招标不接受联合体的投标。

3.对投标人的资格审查方式:

3.1本次招标采取资格后审的方式。

4.招标文件的获取

4.1本次招标文件采用电子版方式发售，投标邀请书同时在中铁九桥工程有限公司官网发布。

4.2 凡有意参加此次招标投标人，请于 2020 年 11 月 11 日9 时至 2020 年 11 月 16 日 17 时，完成购买招标文件相关的所有工作（包括：文件响应、汇入标书费、下载电子版招标文件）。

4.3本次招标文件售价1000元（币种：人民币）。招标文件售后不退，由中铁九桥工程有限公司收取。投标人必须按照招标文件售价足额汇入本次招标专用账户：

单位名称：中铁九桥工程有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司九江东区支行

帐 号：1507 0070 1902 4530 319

投标人汇款成功后，凭汇款凭证与招标中心联系人换取招标文件解密密码。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交时间： 2020年11 月23日13 时至2020年 11月23日14时，递交投标文件的截止时间为2020年11月23日 14时，递交投标文件截止时间即为开标时间。

5.2递交地点：中铁九桥工程有限公司招标中心会议室（江西省九江市浔阳区滨江东路148号）。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.4本次投标文件的所有内容均需考入优盘，并将优盘随同投标文件一起密封递交。标书也可以通过正副本连同电子版优盘密封后一起邮寄方式在截止日期前送达。邮寄地址：江西省九江市浔阳区滨江东路148号中铁九桥工程有限公司招标中心李丽（电话13607921069

6.联系方式

招标人：中铁九桥工程有限公司

招标中心联系人：李丽 联系电话：13607921069

项目部联系人：于官群 联系电话：18707928609

地 址：江西省九江市浔阳区滨江东路148号

中铁九桥工程有限公司

二O二0年十一月