G3W德州至上饶高速公路池州至祁门段

现场钢梁预拼工程劳务分包

(CQ-06合同段)

**投标邀请书**

招标编号：ZTJQ-CQGS-03

**招标人：中铁九桥工程有限公司**

**二〇二〇年 九 月**

**投标邀请书**

**中铁九桥工程有限公司** G3W德州至上饶高速公路池州至祁门段（K1+698.62～K56+800）桥梁钢结构制造工程施工 **劳务分包投标邀请书**

**(招标编号： ZTJQ-CQGS-03 )**

中铁九桥工程有限公司因 G3W德州至上饶高速公路池州至祁门段（K1+698.62～K56+800）桥梁钢结构制造工程施工 工程建设需要，现拟对该项目 现场钢梁预拼工程 分包进行招标。

**1、工程概况与招标内容**

**1.1工程概况**

标段CQ-01标共有2座钢板组合梁，分别为K5 G236分离立交和K10+261.5徐村秋浦河特大桥，最大桥跨35m，最小桥跨29m。

（1）**K5 G236分离立交**

左幅桥长859m，起讫里程为ZK4+924.000~ZK5+783.000，共25跨、5联，（5×35+30）+（30+3×35）+2×{5×35}+（29+4×35）。桥梁平面位于圆曲线（起点桩号ZK4+924.000，终点桩号ZK5+440.123，半径1400m，左偏）、缓和曲线（起点桩号ZK5+440.123，终点桩号ZK5+620.123，左偏）和直线（起点桩号ZK5+620.123，终点桩号ZK5+783.000）上，桥面最大横坡为2%，纵断面位于R=14000m的竖曲线上。

右幅桥长900m，起讫里程为K4+889.000~K5+789.000，共26跨、6联，（3×35）+（3×35+30）+（30+4×35）+（5×35）+（4×35）+（5×35）。桥梁平面位于圆曲线（起点桩号K4+889.000，终点桩号K5+374.884，半径1400m，左偏）、缓和曲线（起点桩号K5+374.884，终点桩号K5+554.884，左偏）和直线（起点桩号K5+554.884，终点桩号K5+789.000）上，桥面最大横坡为2%，纵断面位于R=14000m的竖曲线上。

（2）**徐村秋浦河特大桥**

全桥长1353m，起讫里程为K9+585.000~K10+938.000，共39跨、9联，（29+3×35+29）+（4×35）+（5×35）+5×{4×35}+（5×35）。桥梁平面位于直线（起点桩号K9+585.000，终点桩号K10+466.239）、缓和曲线（起点桩号K10+466.239，终点桩号K10+636.239，左偏）和圆曲线（起点桩号K10+636.239，终点桩号K10+938.000，半径1350m，左偏）上，桥面最大横坡为2%，纵断面位于R=80000m的竖曲线上。

**1.2招标内容**

（1）钢梁预拼区预埋件定位（路基单位浇筑混凝土）、胎架材料准备及胎架制作、钢梁卸车、钢梁堆码、钢梁现场倒运存放、钢梁主梁接长定位焊接（包括引熄弧板制作、配合无损检测）、钢梁预拼定位匹配、匹配件焊接、高栓施拧、成品吊装段吊装存放、配合路基施工方钢梁安装、进行吊装段之间的主梁对接施焊（包括引熄弧板制作、配合无损检测）、现在焊缝接头剪力钉施工，为了满足施工所采用的一切安全、质量、进度保障措施，以及确保现场安全文明施工的一切工作内容。

（2）钢梁存放、堆码、存放（在非门吊覆盖区域招标人提供起重设备），钢梁接长、预拼、成品存放，采用现场龙门吊机施工。

（3）现场钢梁外观问题修整，负责甲供材料卸货、保存。

（4）防撞栏杆卸车、堆码、存放、安装、结构外观修补。

（5）配置高栓存放仓库、配置电工扳手及标定设备、配置现场办公场地、配置现场工具存放库房，设置专人负责现场高栓施工管理与材料存放。

（6）招标人代购焊材，费用由投标人承担，胎架材料，气体等均应按招标人指定品牌、规格采购或租赁，费用由投标人承担，复检合格后才能使用，并向招标人提供出厂合格证，且必须经监理认可。

（7）招标人提供现场预拼场地龙门吊机、门吊非覆盖区域的大型起重设备，投标人提供其余为完成本工程施工所使用的一切小型机械机具设备；包括但不限于焊接切割配套设备、气刨机、空压机、无气喷涂机、打磨机、千斤顶（包括但不限于钢梁拖拉、线型调整、顶落粱等施工过程中使用的所有200t及以下规格的液压千斤顶和螺旋千斤顶）、导链葫芦等。

（8）人工、税费、安全、保险等：投标方负责合同范围内的所有人工费、税费、安全费、保险费、劳保费、文明施工费、环境保护费、自己工人的食宿费、加班费、除招标人提供的大型吊装、运输设备的操作人员食宿（按8人计）等一切招标方供应以外的费用。

（具体见附件一《工程量清单》）；

**2、投标人资格要求**

2.1在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，符合项目经营范围，能够独立承担民事责任、具有独立企业法人资格。

2.2遵守国家法律、法规，具有良好的信誉；并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

2.3履约信用状况良好，无不良违约信用纪录。

2.4具有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照。

2.5具有省级及其以上建设行政主管部门核发的有效专业承包资质。

2.6具有 市 级及其以上建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证。

2.7获得中铁工业集团批准的劳务企业劳务分包准入资格。

2.8投标人应提供近 3 年类似业绩。

2.9本次招标不接受联合体的投标。

**3、对投标人的资格审查方式:**

3.1本次招标采取**资格后审**的方式。

**4、招标文件的获取**

4.1本次招标文件采用电子版方式发售，投标邀请书同时在中铁九桥工程有限公司官网发布。

4.2 凡有意参加此次招标投标人，请于 2020 年 10 月 22 日 8 时至 2020 年 10 月 22 日 17 时，完成购买招标文件相关的所有工作（包括：文件响应、汇入标书费、下载电子版招标文件）。

4.3本次招标文件售价 1000 元（币种：人民币）。招标文件售后不退，由中铁九桥工程有限公司收取。投标人必须按照招标文件售价足额汇入本次招标专用账户：

单位名称：中铁九桥工程有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司九江东区支行

帐 号：1507 0070 1902 4530 319

投标人汇款成功后，凭汇款凭证与招标中心联系人换取招标文件解密密码。

**5、投标文件的递交**

5.1投标文件递交时间： 2020 年 11 月 5 日 14 时止。

5.2递交地点：中铁九桥工程有限公司招标中心会议室（江西省九江市浔阳区滨江东路148号）。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.4本次投标文件的所有内容均需考入优盘，并将优盘随同投标文件一起密封递交。标书也可以通过正副本连同电子版优盘密封后一起邮寄方式在截止日期前送达。邮寄地址：江西省九江市浔阳区滨江东路148号中铁九桥工程有限公司招标中心程敏（电话18370223501。

**6、联系方式**

招标人：中铁九桥工程有限公司

招标中心联系人：程敏 联系电话：18370223501

项目部联系人：许贺伟 联系电话：18720426397

地 址：江西省九江市浔阳区滨江东路148号